Jaświły, 08.05.2024 r.

# ZAPYTANIE OFERTOWE NR KPO/2/2024

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup:

- urządzeń technologicznych do budowy baterii dziesięciu silosów zbożowych, suszarni zboża z czyszczalnią, osuszaczem, koszem zasypowym, estakadą;

- systemu do zarządzania cyklem produkcyjnym.

**W ramach programu** **Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, w zakresie: wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.**

**Zamawiający wszczyna postępowanie z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz dołożonych wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnieniu zadania.**

## I. ZAMAWIAJĄCY

"STAN-ROL" Stankiewicz Bogusław

19-124 Jaświły

Jaświły 73

osoba do kontaktu: Stankiewicz Piotr

Tel. 661 916 060, e-mail: stan-rol@tlen.pl

Miejsce realizacji inwestycji: ul. Ełcka 49, 19-100 Mońki

## II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 **KOD CPV:**

**44613110-4** Silosy

**42000000-6** Maszyny przemysłowe

1. Przedmiotem zamówienia będzie zakup:

-urządzeń technologicznych do budowy baterii dziesięciu silosów zbożowych zaliczanych do XIX kategorii obiektów budowlanych, o parametrach: objętości jednego silosu 676m3 ipojemności 300 ton każdy, suszarni zboża z czyszczalnią, osuszaczem, koszem zasypowym, estakadą;

~~-~~ systemu do zarządzania cyklem produkcyjnym.

Niezbędna dokumentacja znajduje się pod linkiem:

<https://drive.google.com/drive/folders/1vIzCZM3qz-u4TJlwClpbd-I8oDhiyY3K?usp=sharing>

 oraz w siedzibie firmy Jaświły 73, 19-124 Jaświły.

**Szczegółowy opis urządzeń technologicznych:**

1. Silos lejowy:
	* ilość – 10 szt.;
	* objętości jednego silosu minimum 676m3;
	* pojemności 300 ton każdy;
	* system do napowietrzania leja silosu z przyłączem pod wentylator;
	* ściany boczne blacha falista konstrukcyjna minimum S350 z cynkiem minimum 350g/m2;
	* dach blacha ocynkowana minimum 350 g/m2;
	* całość skręcona śrubami o grubej powłoce cynku kl. twardości 8.8;
	* wzmocnienia silosu stal konstrukcyjna minimum S350 ocynkowana;
	* wywietrzniki dachowe;
	* właz boczny w leju silosu;
	* właz dachowy wejście z drabiny;
	* kąt spadku leja - 45°;
	* zestaw kotew mocujących.
2. Suszarnia:
	* praca ciągła;
	* palnik gazowy;
	* pojemność zasypowa min 2,8 x 6,2 m określona jako całkowita dla kukurydzy ogęstości minimum 780 kg/m3;
	* wydajność dobowa suszarni 220-260 ton na dobę, określona dla ziarna mokrego po czyszczeniu (zanieczyszczenia max. do 2%), temperatury zewnętrznej 10oC oraz temperatury suszenia 130oC;
	* wydajność dobowa określona dla pełnego nieprzerwanego trybu ciągłego przy stałym zasypie ziarnem o wilgotności wejściowej 30% oraz wilgotności końcowej 15%;
	* wydajność dla pszenicy, dla temperatury zewnętrznej 15oC oraz temperatury suszenia 95oC;
	* zużycie gazu LPG ok. 1,6 l/t%; (od 1,6 do 2,2)
	* wysokość max. suszarni od 16 do 18 m podana +/- 1,0 m w zależności od typu fundamentu oraz wysypu spod suszarni;
	* pole podstawy suszarni określone, jako max. wymiary obrysu suszarni po obwodzie z wykluczeniem wersji z wentylatorem naziemnym;
	* w pełni ocieplona płytą warstwową lub wełną mineralną o grubości 50 - 60 mm;
	* całkowicie pozbawiona mostków cieplnych - brak powstawania kondensatu wewnątrz urządzenia;
	* wyposażona w system odzysku ciepła z sekcji chłodzenia;
	* wyposażona w suszenie dwustopniowe/dwutemperaturowe - strefa 40oC i strefa 120-140oC (powietrze z odzysku z chłodzenia o temperaturze 40oC przenoszone na sam szczyt suszarni, które służy do wstępnego odgrzewania najbardziej mokrego ziarna - nie zapraża ziarna od razu gorącym powietrzem);
	* wykonana ze stali konstrukcyjnej minimum S350 z ocynkiem z 350 g/m2;
	* wentylator/y osiowe z klapami redukującymi pylenie (klapy dławiące wentylatory powietrza wylotowego w momencie zsypu ziarna z suszarni co minimalizuje pylenie urządzenia);
	* wyposażona w bufor wyładowczy, co eliminuje konieczność ciągłej pracy przenośnika wyładowczego;
	* duży bufor załadowczy, co wyklucza możliwość strat energii przez zasysane "lewego powietrza";
	* 2 punkty poboru próbki ziarna z daszków wysokich i jeden punkt z poziomu "O".
3. Czyszczalnia zbożowa bębnowo-sitowa:
	* wydajność czyszczenia wstępnego minimum 80t/h, podana dla ziarna pszenicy o wilgotności 15%;
	* czyszczenie wstępne polegać ma na oddzieleniu zanieczyszczeń lekkich w systemie aspiracji oraz zanieczyszczeń największych pod względem rozmiaru, które nie przedostają się przez system sit;
	* podana wydajność może być zachowana przy czyszczeniu wstępnym, w przypadku zmian w układzie sit wydajność zmieni się;
	* wyposażenie: cyklon pyłowy z wyrzutnią powietrza, regulator przepływu powietrza sterowany elektrycznie, rozsypnik ziarna, aspiracja bębna czyszczącego, regulacja pochylenia bębna czyszczącego przekładnią ślimakową (opcjonalnie sterowanie elektryczne), zestaw sit do czyszczenia wstępnego.
4. Kosz przyjęciowy z przenośnikiem łańcuchowym TPR:
	* + wymiary kosza: minimum 8,0x3,0 m;
		+ wymiary kraty kosza: minimum 8,0x3,0 m;
		+ minimum 80t/h;
		+ L= ok. 9,5 m;
		+ dno przenośnika wyłożone materiałem trudnościeralnym;
		+ lista prowadząca łańcuch wykonana z materiału trudnościeralnego (w przypadku przenośników łańcuchowych poziomych);
		+ regulacja wydajności za pomocą falownika;
		+ wykonany w całości z blachy konstrukcyjnej ocynkowanej o grubej powłoce cynku 350 g/m²;
		+ napęd sterowany przez przemiennik częstotliwości (falownik z układem chłodzenia)
		+ łopatki łańcucha z nakładką tworzywa;
		+ wyposażony w oprawy łożyskowe wraz z łożyskiem typu;
		+ całość skręcona śrubami o grubej powłoce cynku kl. twardości 8.8;
		+ koło nawrotne pełne;
		+ okno rewizyjne na napędowej części przenośnika;
		+ segment napinający z napinaczem mechanicznym;
		+ zabezpieczenie przenośnika łańcuchowego przed przepełnieniem na napędowej części.
5. Przenośnik łańcuchowy TPR:
	* + Ilość - łącznie 14 szt. , w tym:
			- Przenośnik łańcuchowy, dwupodłogowy skos 20 st., L= 6,5 m – 1 szt.
			- Przenośnik łańcuchowy, L=12,0 m – 1 szt.
			- Przenośnik łańcuchowy, L=6,5 m -2 szt.
			- Przenośnik łańcuchowy, L=9,5 m – 1 szt.
			- Przenośnik łańcuchowy, L=5,5 m – 1 szt.
			- Przenośnik łańcuchowy, L=18,0 m – 2 szt.
			- Przenośnik łańcuchowy, L=22,0 m – 2 szt.
			- Przenośnik łańcuchowy z gęsią szyją 45st, L=14,0 m – 2 szt.
			- Przenośnik łańcuchowy, L=25,5m – 2 szt.
		+ dno przenośnika wyłożone materiałem trudnościeralnym;
		+ lista prowadząca łańcuch wykonana z materiału trudnościeralnego (w przypadku przenośników łańcuchowych poziomych);
		+ wykonany w całości z blachy konstrukcyjnej ocynkowanej o grubej warstwie ocynku 350 g/m2;
		+ łopatki łańcucha z nakładką z tworzywa;
		+ wyposażony w oprawy łożyskowe wraz z łożyskiem typu
		+ całość skręcona śrubami o grubej powłoce cynku kl. twardości 8.8;
		+ okno rewizyjne na napędowej części przenośnika;
		+ segment napinający z napinaczem mechanicznym;
		+ zabezpieczenie przenośnika łańcuchowego przed przepełnieniem na napędowej części.
6. Podnośnik kubełkowy
	* + Ilość – łącznie 5 szt., w tym:
			- Podnośnik kubełkowy, H=16,2 m – 2 szt.
			- Podnośnik kubełkowy, H=26,2 m – 2 szt.
			- Podnośnik kubełkowy, H=25,2 m – 1 szt.
		+ wykonany w całości z blachy konstrukcyjnej ocynkowanej o grubej powłoce cynku 350 g/m2;
		+ całość skręcona śrubami o grubej powłoce cynku kl. twardości 8.8;
		+ oprawy łożyskowe
		+ hamulec blokujący powrót taśmy;
		+ podnośnik wyposażony w pas transportowy oraz czerpaki tłoczone plastikowe,
		+ otwór rewizyjny w głowicy podnośnika;
		+ całość skręcona śrubami o grubej powłoce cynku kl. 8.8.
7. Elementy niezbędne do zamontowania/uruchomienia powyższych urządzeń

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykaz urządzeń** | **Wydajność [t/h] Rozmiar [m]** | **Jednostka rozliczeniowa** | **Ilość** |
| 1 | **Zasuwy**  |  | kpl. | 1 |
|  | Zasuwa podredlerowa elektryczna  |  | szt. | 16 |
|  | Zasuwa ręczno-elektryczna pod silos lejowy | fi 250 | szt. | 10 |
| 2 | **Rozdzielacz elektryczny**  |  | kpl. | 1 |
|  | Rozdzielacz elektryczny 2-drogowy | fi250 | szt. | 2 |
| 3 | **Gniazdo obsługowe**  |  | kpl. | 1 |
|  | podest pośredni PK |  | szt. | 1 |
|  | Podnośnika kubełkowego |  | szt. | 5 |
| 4 | **Podesty obsługowe / serwisowe** |  | kpl. | 1 |
|  | podest na czapie suszarni | 1,5x2m |  | 1 |
|  | podest na kolumnie suszarni | 2,5x3m |  | 1 |
|  | podest jednostronny  | 0,8 x 1,1 m |  | 36 |
| 5 | **Estakada z wyposażeniem**  |  | kpl. | 1 |
|  | Estakada nad silosami z barierką ochronną  |  | m | 80 |
|  | Zamknięcie estakady |  | szt. | 4 |
|  | Dostawka do estakady boczna |  | szt. | 14 |
|  | Obejście zasuwy na estakadzie |  | szt. | 10 |
|  | Obejście stacji napędowej na estakadzie |  | szt. | 2 |
| 6 | **Drabiny z osłonami**  | H = 270,0 | kpl. | 1 |
| 7 | **Mocowania** |  | kpl. | 1 |
|  | TPK do TPK |  | szt. | 15 |
|  | TPK do silosu  |  | szt. | 30 |
|  | TPK do suszarni |  | szt. | 15 |
|  | Rury do PK/rury spiro do silosu | L=1,0m | szt. | 20 |
|  | Rury spedycyjnej do wieży wsporczej | 2xL=3m | szt. | 1 |
|  | Konstrukcja wsporcza rury spedycyjnej | H=9,0m | m | 1 |
| 8 | **Podpory pod estakadę**  | - | kpl. | 1 |
|  | 1/2 Y pod estakadę |  | szt. | 4 |
|  | prosta pod estakadę |  | szt. | 16 |
| 9 | **Połączenia technologiczne (wyłożone materiałem trudnościeralnym)** | - | kpl. | 1 |
|  | Rury | ø250 | m | 70 |
|  | Kolanka | ø250 | szt. | 30 |
|  | Hamulec grawitacyjny | ø250 | szt. | 4 |
|  | Rura spiro | ø200 | m | 42 |
| 10 | **Nożki do TPR (kpl)** |  | kpl. | 1 |
|  | mocowanie TPR pod konstrukcją czyszczalnią H=1,5m |  | m | 5 |
|  | H= 2,0 m |  | szt. | 15 |
|  | H= 1,2 m |  | szt. | 15 |
|  | H= 0,7 m |  | szt. | 30 |
|  | H= 0,3 m |  | szt. | 10 |

1. System do zarządzania cyklem produkcyjnym:
	* zarządzanie systemem może odbywać z poziomu: komputera PC umieszczonego przy szafie; zdalnie podłączonego komputera PC lub smartfona;
	* sterowanie powinno odbywać się na zasadzie zależności pomiędzy jednocześnie działającymi urządzeniami, tj. polega ono na odpowiednich czasach opóźnienia załączania się poszczególnych urządzeń w drodze wybranej przez użytkownika;
	* system zabezpieczony przed przeciążenie, w momencie wywołania sytuacji alarmowej rozłącza daną ścieżkę zależności bądź całe urządzenie. Na urządzeniu pojawia się informacja o sytuacji alarmowej, którą w łatwy i szybki sposób użytkownik może zlokalizować;
	* pozwala monitorować temperaturę zboża w zbiornikach na podstawie danych uzyskanych z sond temperatur umieszczonych w silosach zbożowych;
	* instalacja elektryczna odporna na UV.
2. Wszystkie nazwy własne użyte w projekcie budowlanym oraz opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako przykładowe i można zastosować materiały równoważne (materiały nie mogą mieć niższych parametrów niż wskazane w dokumentacji). Wymienione materiały w dokumentacji nie są obligatoryjne do zastosowania.
3. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i oczekuje ofert od jednego dostawcy.

## III. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

## IV. ZAKRES UMOWY Z DOSTAWCĄ

1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Dostawcą.
2. Data wykonania umowy: **najpóźniej do** **30.09.2024 r.**
3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Dostawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, na okres **co najmniej 24 miesięcy** licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.

**V. WARUNKI ZMIANY UMOWY**

* + 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie terminów wykonania przedmiotu umowy, jeżeli niedotrzymanie terminu/terminów umownych przez Dostawcę będzie następstwem:
	1. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Za siłę wyższą Strony rozumieją w szczególności: wojny, stany wojenne, katastrofy naturalne, akty władzy o charakterze powszechnym, embarga.

* + 1. Każdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy winien być adekwatny do przyczyny powstania konieczności jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien być uwzględniać czas trwania przeszkody. Jeżeli w związku ze zmianą terminu po stronie Dostawcy wystąpią dodatkowe koszty wpływające na wartość Wynagrodzenia, Dostawca przedstawi ich szczegółową kalkulację. Podpisanie przez Strony aneksu zmieniającego termin wykonania umowy skutkuje wygaśnięciem ewentualnych roszczeń Dostawcy w zakresie dodatkowych kosztów, o których mowa w zdaniu 2, chyba że Strony wyraźnie przewidziały zmianę wynagrodzenia uwzględniającą w sposób adekwatny te koszty.
		2. Każdorazowo zmiana umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym rozdziale podstawy jej dokonania nie stanowią obowiązku dokonania zmian, lecz uprawnienie Stron.

## VI. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny, a w szczególności gdy:

1. łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,
2. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
3. zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4. postępowanie będzie obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

## VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Dostawcę, który:
2. naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w szczególności dostawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że Dostawca dokonał płatności należytych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
3. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem dostawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Dostawcy z udziału w postępowaniu, w przypadkach określonych w ustępie poprzednim, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie zgodne z treścią Załącznika nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu, oraz:
5. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w przypadku o którym mowa w Rozdziale VII ust. 4 pkt 1 niniejszego zapytania ofertowego:
	* + 1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Dostawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
			2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Dostawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Dostawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
6. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w przypadku o którym mowa w Rozdziale VII ust. 4 pkt 2 niniejszego zapytania ofertowego – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
7. Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia Dostawcy z udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej.
8. Dostawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta odrzucona.

## VIII. PŁATNOŚCI

Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe, częściowe. Płatność końcowa po podpisaniu protokołu odbioru końcowego na podstawie faktury VAT.

**IX. WYKLUCZENIA**

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem, polegające w szczególności na:

* 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
	2. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z dostawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych dostawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
	3. pozostawaniu z dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

**X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

2. Oferta powinna zawierać:

1. wypełniony Formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
2. oświadczenie dotyczące niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Dostawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Dostawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że dostawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
6. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego;
7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych Dostawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego – *dotyczy Dostawców będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą*;
8. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do podpisania oferty w imieniu Dostawcy– *jeżeli dotyczy*;
9. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Dostawcy.
10. Jeżeli Dostawca składa wraz z ofertą informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien to zastrzec składając ofertę oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy Dostawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Dostawcę. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa”
11. Dostawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.
12. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
13. Treść oferty złożonej przez Dostawcę musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
14. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

**XI. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY**

1. Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. W przypadku, gdy cena wyrażona cyfrowo będzie różna od ceny wyrażonej słownie Zamawiający jako właściwą przyjmie cenę wyrażoną słownie.
3. Cena winna być określona w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym a Dostawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa Dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Dostawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

### XII. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.**Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście do siedziby Zamawiającego pod adres wskazany w pkt I, na adres e-mail** **stan-rol@tlen.pl** **.**

2.**Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 czerwca 2024 r. godz. 10:00**.

3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

### XIII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB NADAWANIA PUNKTACJI

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, na podstawie następujących kryteriów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium** | **Metodologia przyznawania punktów** | **Waga** |
| **1.** | Łączna cena netto  | **liczona wg wzoru:**  Cof = ( Cmin / Cof bad ) x 100 pkt **gdzie:****Cof bad   –** cena ofertowa netto badanej oferty,**Cmin –** najniższa zaproponowana cena ofertowa netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. | 100 % |

* + - 1. Wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
			2. Oferta Dostawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert, uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

**XIV. PODSTAWY ODRZUCENIA OFERTY**

Zamawiający odrzuci ofertę:

1. Dostawcy, który został wykluczony z udziału w postępowaniu,
2. niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
3. która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
4. która zawiera błąd w obliczeniu ceny,
5. która jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
6. która jest nieważna na podstawie przepisów prawa,
7. Dostawcy, którzy nie udzielił odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale XV ust. 2 niniejszego zapytania ofertowego lub w odpowiedzi na to wezwanie nie złożył wymaganych dokumentów.

**XV. INNE**

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W tym Zamawiający może zwrócić się do Dostawcy o wyjaśnienie treści oferty w zakresie zaoferowanej ceny za realizację zamówienia, w szczególności jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia lub zaoferowana cena jest znacznie niższa od wartości szacunkowej zamówienia lub cen innych złożonych ofert.
2. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Dostawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że jego oferta podlega odrzuceniu albo Zamawiający unieważni postępowanie.
3. Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

### XVI. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Formularz oferty.

Załącznik nr 2: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

Załącznik nr 3: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku powiązań